様式第２号（第２条関係）

**屋外広告物点検結果報告書**

点検結果を踏まえ、適切な管理に努めます。要改善の異常について、改善予定に記載のとおり対応します。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表示・設置年月日 | 　　　　　年　　　月　　　日 | 点検年月日 | 　　　　　年　　　月　　　日 |
| 広告物等の種類 | □屋上利用　□壁面利用　□壁面突出　□建植広告物　□その他（　　　　　　　　） |
| 高さ４ｍ超の広告物等の有無（有の場合はその種類） | □無　□有（種類　　　　　　　　　　　　） |
| 点検者（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び点検者の氏名） | 氏　　名 | 印 |
| 会社名 |  |
| 住　　所 |  |
| 電話番号 | （　　　　　　）　　　　　　－　　　　　　　　　　番 |
| 資格名称 | □屋外広告士　□講習会修了者　□職業訓練指導員　□技能検定合格者□職業訓練修了者　□サインボードクリエーター　□建築士　□電気工事士□特殊電気工事資格者　□電気主任技術者 |
| 点検箇所 | 点　　検　　項　　目 | 異常の有・無 | 異常に対する評価 | 改善の概要と実施時期 |
| 基礎部・上部構造 | □　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |
| □　基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| □　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 支持部 | □　鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |
| □　鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 取付部 | □　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |
| □　溶接部の劣化、コーキングの劣化等 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| □　取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 広告板 | □　表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |
| □　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| □　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| 照明装置 | □　照明装置の不点灯、不発光 | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |
| □　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| □　周辺機器の劣化、破損 | 有・無 | 経過観察・要改善 |
| その他 | □　その他点検した事項　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有・無 | 経過観察・要改善 | 改善済み・改善予定時期：　 年　　月 |

備考１　高さが４ｍを超える広告物等の場合は、「点検者」の「資格名称」欄にレ点を入れてください。

　　２　「点検項目」欄の点検対象となる項目にレ点を入れてください。

　　３　「異常の有・無」及び「異常に対する評価」欄は、該当事項を○で囲んでください。

　　４　「改善の概要と実施時期」欄は、異常に対する評価が要改善の場合は「改善済み」又は「改善予定」を〇で囲み、改善の概要及び改善の時期を記入してください。